**112 ACIL BASIN ODASI IP LISTESI:**

192.168.0.1 = TP-LINK Access Point

(WEB arayuz = admin - admin)

(Wi-Fi = BASINOTOMASYON – 1231231230)

192.168.0.2 = TP-LINK Access Point 2 (Masa)

192.168.0.12 = Extron IPCP PRO 350

(WEB arayuz = admin - extron)

192.168.0.13 = Yamaha TF1

192.168.0.14 = Panasonic Projection

192.168.0.15 = Wi-Fi Sunum Cihazi

192.168.0.16 = Topp-Pro DLM808 Ses processor

(WEB arayuz = admin - system)

192.168.0.17 = DMX

192.168.0.18 = Woxcon Switcher

(WEB arayuz = admin - admin)

**SWITCH PORTS**

1. TP-LINK BASKANLIK MASASI
2. Extron
3. Yamaha
4. Panasonic Projection
5. Wi-Fi Sunum
6. Topp-Pro
7. DMX
8. TP-LINK KABIN

Woxcon 🡪 KABIN ACCESS POINT’E GIRILI

**GORUNTU – WOXCON MATRIX IN/OUT**

1. INPUT 1 = BASKANLIK MASASI HDMI
2. INPUT 2 = KONTROL ODASI HDMI
3. INPUT 3 = Wi-Fi SUNUM HDMI
4. INPUT 4 = BLU-RAY HDMI
5. OUTPUT 1 = PROJEKSIYON
6. OUTPUT 2 = HDMI SES
7. OUTPUT 3 = YEDEK
8. OUTPUT 4 = YEDEK